Anregungen und Vorschläge zu PROFAN
Hier können Vorschläge für künftige PROFAN-Versionen, Ausgestaltung der PROFAN-Seiten und -Foren, etc. gemacht werden.

| Suchen
Seiten: 1 2 | Zurück zur Übersicht

Autor | Thema: Fehler in HEX$
Frank Abbing
| Datum:27.05.02 21:45 |
Hi, warum denn nicht? Kannst du Assembler ? $FF = -1 oder 255 Anwendungsmöglichkeit: cmp eax,-1 kürzer ist aber... cmp al,-1 Gruß, Frank
Sven Schmidts
| Datum:27.05.02 21:55 (schmidts@flat2serv.de) |
Hallo Frank, sorry, wenn ich mich vertue, aaaaaaber: 1 Byte = 8 Bit. 1 Bit kann jeweils 0 oder 1 sein, da kann kein negativer Bereich bei rauskommen, der niedrigste Wert ist 0, zumindest logisch gesehen. 2^8=256 bzw. 2^0=0. Demnach (wie auch aus der Borland Hilfe) ist ein Byte = 8 Bit und somit vorzeichenlos. Sven
Frank Abbing
| Datum:28.05.02 06:18 |
Hi, alles eine Sache des Betrachters. Nach deiner Ansicht könnte also ein LongInt auch nicht negativ sein. Entweder nimmt man das letzte Bit als Vorzeichenbit, oder halt nicht. In Assembler jedenfalls kommt es auf die Bedingten Sprünge an, einige Befehle reagieren vorzeichenlos, andere vorzeichenbehaftet, z.B.: JAE / JGE Gruß, Frank
Sven Schmidts
| Datum: 28.05.02 07:34 (schmidts@flat2serv.de) |
Ok, dann einigen wir uns in der Mitte ;) Sven

Seiten: 1 2 | Zurück zur Übersicht

| Ein kostenloses WebMart Forum WebMart Homepage Tools kostenlos |