Allgemeine Fragen zur PROFAN Programmierung

Views (Heute): 243065 (4501)

| Suchen
| Zurück zur Übersicht

Autor | Thema: automatischer eMail-Versand?
Jürgen Jänicke
| Datum:06.04.02 17:07 (post@j-jaenicke.de) |
Hallo hier in die Runde. Ja, ist so etwas möglich (Betreff)? Folgende Situation: Rechner startet per Telefonanruf, dann geht er online, dann lese ich mittels vb-script (oder auch profan) die gerade aktuelle IP-Adresse, und nun muß diese per eMail verschickt werden. Ist sowas mit Profan machbar? Somit könnte ich von außerhalb auf meinen Rechner zugreifen ohne das mir immer ein Familienmitglied erst 'per Hand' die IP übermittelt. ...Ist ja auch nicht immer einer gerade zu Hause... Viele Grüße Jürgen
Rolf Koch
| Datum:06.04.02 17:41 (webmaster@roksoft.de) |
Hi, mit Porfan ist sehr viel möglich, jedoch wenn Du dies nur zum eigenen Gebrauch willst, da gibt es dieses Programm schon: Flat2Serv von Sven Schmidts http://www.flat2serv.de/ Genau was Du willst: Telefon, dann Online und IP als E-Mail versenden. Und natürlich wesentlich mehr. Rolf
Jürgen Jänicke
| Datum:07.04.02 06:51 (post@j-jaenicke.de) |
Danke, diese www.homeip.net hatte ich schon mal kontaktiert. Ist nicht deutsch - daher für mich nicht interessant. Leider.
Thorsten
| Datum:07.04.02 08:47 (mrk@mrk-soft.de) |
>Danke, diese www.homeip.net hatte ich schon mal kontaktiert. >Ist nicht deutsch - daher für mich nicht interessant. Leider. na so viel englisch braucht man dazu auch nit, um das hinzubekommen. !!! Naja, falls jemand doch mal dafür Interesse hat, kann ich mal ne Kurz-Anleitung erstellen, wies funktioniert, sind eigentlich nur ein paar clicks ..
Thorsten
| Datum:06.04.02 19:58 (mrk@mrk-soft.de) |
Hi, Möglich ist es mit Profan allemal, nur wäre mir das dann zu aufwendig. Besorg die z.b bei www.homeip.net eine Dynamische DNS, installiere das Programm "Dynsite for Windows", und dein rechner ist dann unter einem festen namen erreichbar, z.b: meinrechner.homeip.net Naja, ok, einen haken hat das ganze, deine IP weiste damit noch nit, z.b für die TCP.DLL, aber im zusammenhang mit einem HTTP-Server (z.b flat2serv), oder jeder andere auch und einem kleinen CGI-Programm kannste dann über die Dynamische IP dann deine aktuelle IP erfragen, per Browser von jedem Rechner aus. Das CGI-Prog gibs bei mir auf Anfrage ... Thorsten
Sven Schmidts
| Datum:06.04.02 20:43 (schmidts@flat2serv.de) |
Hallo, auch wenn es Eigenwerbung ist, denke ich, dass es mit Profan² komplizierter zu lösen ist. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich würde flat2serv nutzen, weil damit sowohl der DNS Account aktualisiert sowie eine Mail mit Deiner IP versendet wird. Sparst Dir eine Menge Arbeit. @Thorsten: Wozu sollte er die IP brauchen? 0.0.0.0 reicht doch ;) Mfg. Sven Schmidts
Jürgen Jänicke
| Datum:07.04.02 06:53 (post@j-jaenicke.de) |
Jawoll, das schaue ich mir mal näher an... Viele Grüße Jürgen
Jürgen Jänicke
| Datum:07.04.02 10:54 (post@j-jaenicke.de) |
Jetzt ist es fast 11.00 Uhr, ich gebe es auf. Bis jetzt habe ich mich mit dem proggi BeOnline herumgeschlagen-begreife es einfach nicht. Es geht online-ja. Ich habe mich für eine Subdomain entschieden, registriert, aber weder unter der (wieso?) eingetragenen homeip.net noch mit flat2serv.de bekomme ich connect zu meinem Rechner. Werde also weiterhin meinen Jungen dazu mißbrauchen müssen mir die IP per Handy mitzuteilen... Jürgen
Jürgen K.
| Datum:07.04.02 09:04 |
Das ist nicht kompliziert ! Zu all diesen Schritten würde schon viel Source in diesem Forum geschrieben. 1. prüfen ob Online 2. IP-Ermitteln 3. Email versenden mit Inhalt der IP MfG Jürgen Ps: man könnte das vielleicht sogar gleich mit einem eigenen Dialer verknüpfen ...
Sven Schmidts
| Datum:07.04.02 14:23 (schmidts@flat2serv.de) |
Fehlt nur noch die Telefon-Abfrage, optional mit einer Kennwort-Abfrage. Schliesslich soll der PC ja nicht bei jedem Anruf online gehen. Also nach dem abnehmen eine Wave Datei abspielen und die Pin verlangen. Wenn das mit Profan² geht ... viel Spass beim programmieren ;) Mfg. Sven Schmidts
Thorsten
| Datum:07.04.02 16:28 (mrk@mrk-soft.de) |
Hi Sven, Mit einer kleinen Zusatzschaltung ist es mit Profan sogar sehr veinfach möglich. Ein AB hebt ab, parallel dazu hängt eine kleine Schaltung an der Line, die per IC die DCF Signaltöne auswertet und diese als 4 Bit Code dann digital zur verfügung stellt, zum bsp. zum Parallelport !!! Das Profan Prog liest nun den LPT ob eine bestimmte Datenfolge in besatimmter Zeit erfolgt, wenn ja, z.b mittels der Online.dll von mir eine Verbindung aufbauen ... Ist also garnicvht so schwer, wie angenommen, nur für die Zusatzschaltung benötigt man schon etwas löterfahrung ...
Jürgen K.
| Datum: 07.04.02 16:29 |
Warum denn nicht ? Die CAPI-Funktionen hierfür habe ich bereits schon einmal hier veröffentlicht. Die Rufnummernerkennung ist ein Kinderspiel ... MfG Jürgen (WAVE ist komplizierter ... PIN ist EASY !)

| Zurück zur Übersicht