Allgemeine Fragen zur PROFAN Programmierung

Views (Heute): 249605 (11041)

| Suchen
| Zurück zur Übersicht

Autor | Thema: keine Null bei serieller Schnittstelle?
Georg Ziegelbauer
| Datum: 27.06.01 18:05 (funkcenter-ulm@t-online.de) |
Hallo beisammen! Mir gelingt es nicht eine serielle binäre Null bzw. einen CHR$(0) über die seriellen Schnittstellen zu empfangen. Senden geht! Alle anderen Ziffern gehen. Hab schon alles versucht! Weiß jemand Rat? Würde mich über jeden Rat sehr freuen. Georg Ziegelbauer

| Zurück zur Übersicht