Allgemeine Fragen zur PROFAN Programmierung

Views (Heute): 249087 (10523)

| Suchen
| Zurück zur Übersicht

Autor | Thema: SetCom-Funktion
Stephan Sonneborn
| Datum:19.03.02 17:56 (stephans_email@freenet.de) |
Hallo zusammen! Ich habe eine Frage zur Programmierung der seriellen Schnittstelle: Die SetCom-Funktion übermittelt u.a. die Übertragungsgeschwindigkeit. Hierbei wird in der Hilfe max. 19200 Baud angegeben. Ist es möglich, auch mit der Geschwindigkeit 38400 Daten zu übertragen? Hintergrund: Ich möchte ein Gerät mit folgenden Eigenschaften ansprechen: 38400 Baud, 8 Datenbits, no parity Kopf : ------ [*nn name]\r\n nn Blocknummer modulo 256, 1 Byte ( Beim Kopf 00 ) name Name der Datei für den Hostrechner Daten : ------- [ll nn:xxxxxxxxxx.....xxcs]\r\n ll Anzahl der Bytes im Telegramm nn Blocknummer modulo 256, 1 Byte xx Datenbytes ( 1 Byte als 2 ASCII-Zeichen ) cs Checksumme Fuß : ----- [X]\r\n Bei normalem Ende ( 2 mal gesendet ) [U]\r\n Bei Abbruch ( 2 mal gesendet ) ( 0x04 empfangen ) Beispiel einer Übertragung ( Daten vom Gerät ) : [*00 dms_4.dat] [80 01:17930000009C ... gekürzt ... 0C8C0AEE00DE0C8A0AEE00E0BA] [1C 02:0C8B0AEE00E2 ... gekürzt ... 00E60C8A0AEE00E80C8A0AEE9F] [X] [X] Gruß Stephan
Stephan Sonneborn
| Datum: 29.03.02 20:06 (stephans_email@freenet.de) |
Ich habe inzwischen die Möglichkeit gehabt, die Übertragung von Daten über die serielle Schnittstelle zu testen. Die Geschwindigkeit von 38400 Baud scheint demnach keine Probleme zu bereiten....

| Zurück zur Übersicht