Allgemeine Fragen zur PROFAN Programmierung

Views (Heute): 243023 (4459)

| Suchen
| Zurück zur Übersicht

Autor | Thema: Pegelabfrage
Bernd Wagner
| Datum:22.04.02 15:33 (bwxxl@t-online.de) |
Die Doku (Version 4.5) gibt nichts her zum Thema: Pegelabfrage des Mikrofons. Geplant ist eine Routine, die ab einer einzustellenden Lautstärke den Sound vom Mikro aufnimmt und nach Absinken unter diese Schwelle + 1s die Aufzeichnung anhält. Hat jemand einen Tip und wo finde ich die passenden Infos, z.B. ALLE mcisend Befehle undoder die API Referenz. Danke im voraus Bernd
Thorsten
| Datum: 22.04.02 16:01 (mrk@mrk-soft.de) |
Hallo Bernd, Das ist auch nicht so einfach direkt möglich, (falls du vorhast, eine Spracherkennung zu basteln). Denn Dazu musst du den Audio-Eingang direkt über den Treiber der Soundkate ansprechen, 32 Bit-Mässig. Per MCI oder API haste hier keine Chance ...

| Zurück zur Übersicht