Allgemeine Fragen zur PROFAN Programmierung

Views (Heute): 249475 (10911)

| Suchen
| Zurück zur Übersicht

Autor | Thema: COM1 und COM2 gleichzeitig öffnen
Josef Recktenwald
| Datum:06.09.01 19:06 (JosefRecktenwald@web.de) |
Hallo, ich möchte auf beiden seriellen Schnittstellen COM1 und COM2 gleichzeitig Daten empfangen. Mit opencom erhalte ich, wie erwartet, 2 unterschiedliche Handles. Readcom$ kann aber nur die Daten der zuletzt geöffneten Schnittstelle lesen. Readcom$ mit dem Handle des ersten "opencom" liefert keine Daten. Wie kann ich nun die Daten beider Schnittstellen lesen ??? Gruß Josef
Dennis Schulmeister
| Datum:07.09.01 17:07 (dennis.schulmeister@web.de) |
Hallo Josef, dann musst du dir so helfen: COM1 öffnen Daten lesen COM1 schließen COM2 öffnen Daten lesen COM2 schließen etc. etc. Das ganze geht aber etwas lagnsamer. Dennis :D
Josef Recktenwald
| Datum: 10.09.01 17:56 (JosefRecktenwald@web.de) |
Hallo Denis, ich bedanke mich schon mal dafür, dass sich jemand mit meinem Problem befasst. Leider muss ich aber beide Schnittstellen gleichzeitig einlesen, denn es kommen auf beiden Kanälen gleichzeitig Daten an. Somit müssen wohl beide Com's geöffnet sein. Das Problem liegt wohl darin, dass Readcom$ bei verschiedenen Handles die Daten nicht findet. Vielleicht gibts ein Workaround über die Win-Api ??? Gruß Josef

| Zurück zur Übersicht