Allgemeine Fragen zur PROFAN Programmierung

Views (Heute): 249563 (10999)

| Suchen
| Zurück zur Übersicht

Autor | Thema: Hilfe : PROFAN und COM2
Olli Baum
| Datum:16.07.01 17:45 (OlliBaum@gmx.de) |
Hallo ! Ich schreibe an einer Diplomarbeit, wo ich Signale per Mikrocontroller auswerte und an den Com-Port schicke...(So soll es aufjedenfall mal werden.....) Jetzt möchte ich gerne ein Programm schreiben, das den Wert aufnimmt und speichert.... So weit kein Problem...mir fehlen allerdings jegliche Erfahrungen im Umgang mit dem COM-Port.. Ich habe mal mit Anleitung das in Profan versucht, aber irgendwie kommt nix an... Meine Frage : Geht das mit Profan und wenn ja, wie ? Bin für jeden Tip dankbar ! Es sollen einfache Zahlenwerte übermittelt werden, eigentlich sollte das doch gehen,oder ? Danke im vorraus für Eure Mühe, Olli
Thorsten
| Datum: 16.07.01 18:15 (galaxy@mrk-soft.de) |
Hallo Olli, Ja, mit Profan kannste von der Seriellen (COM1 / COM2) daten lesen und empfangen, je nachdem welche Adresse angegeben wird. Com1 hat meist die Adresse 3F8, Com2 besitzt 2F8, auf diesen läst sich nun auch direkt zugreiffen. So habe ich z.b das 12 BIT Ser. IO-Modul von Conrad am Rechner (com1 !!!) drann und spreche es mit Profan direkt Hardwaremässig an (über INPB und OUTBP). WICHTIG: Lösung läuft NICHT unter Windows NT Thorsten

| Zurück zur Übersicht