Allgemeine Fragen zur PROFAN Programmierung

Views (Heute): 240911 (2347)

| Suchen
| Zurück zur Übersicht

Autor | Thema: Noch mal was mit Netzwerk
Fritz Meyer
| Datum:28.08.02 17:33 (meyer555@t-online.de) |
1. wie kann ich feststellen ob die netzwerkarte inordnung 2. wie kann ich auf ein dsl-modem zugreifen????
Thorsten
| Datum: 29.08.02 07:44 (galaxy@mrk-soft.de) |
>1. wie kann ich feststellen ob die netzwerkarte inordnung Das muss der Anwender des Rechners schon selber wissen, ob die Karte Hardwaremässig richtig Installiert ist und das die richtigen Treiber benutzt werden. Profan kann da in dieser Hinsicht nichts ausrichten (und auch andere Programiersprachen ebenfalls). Einzig und allein wäre es eine möglichkeit als Test, einen Ping auf die eigene Netzwerkkarte auszuführen, allerdings geht das dann auch nur beim Installierten TCP/IP Protokoll. >2. wie kann ich auf ein dsl-modem zugreifen???? mit Profan garnicht. das DSL Modem arbeitet mit einem RASPPOE Treiber (Device), wo es quasi als Netzwerkkarte angesprochen wird. Solche Treiber wie z.b der von der Tele*, PPOE, Engel, usw. sind in C++ oder Delphi als Devices geschrieben, für die Kommunikation im DFÜ Netzwerk. Das DSL Modem läst sich direkt überhaut nicht ansprechen. MRK

| Zurück zur Übersicht