Allgemeine Fragen zur PROFAN Programmierung

Views (Heute): 249697 (11133)

| Suchen
| Zurück zur Übersicht

Autor | Thema: basic to profan
ulrich
| Datum: 24.05.01 10:57 (ul.boett@t-online.de) |
hallo ein verzweifelter anfänger scheitert im prinzip an drei basiczeilen,die ich nicht in profan zum laufen bekomme. eine basicsoftware(größtenteils schon nach profan umgeschrieben) fragt über ein interface ein meldemodul einer modellbahn ab.sie erhält antwortbytes zurück die dann auf dem monitor eine gleisbesetztmeldung ergibt hier der basicteil: open "com2:2400,N,8,2" as #1 print#1,chr$(193) A$=INPUT$(2,#1) B=ASC(LEFT$(A$,1)) gosub x ..... x:subroutine zur ausgabe der kontaktzustände for n=0 to 7 if(B and(2^n)=0 then print "0";else print "1" next n return die monitorausgaben habe ich der übersicht wegen hier nich angegeben. die schnittstellenöffnung fkt.bereits an anderer stelle,ABER DANN... wer hilft mir bitte vielen dank

| Zurück zur Übersicht